|  |  |
| --- | --- |
| Gerb-BMSTU_01 | **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  **высшего образования**  **«Московский государственный технический университет**  **имени Н.Э. Баумана**  **(национальный исследовательский университет)»**  **(МГТУ им. Н.Э. Баумана)** |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

**Лабораторная работа № 1 (часть 1)**

**По курсу «Операционные Системы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тема**  Дизассемблирование INT 8h  **Студент**  Зайцева А. А.  **Группа** ИУ7-52Б  **Оценка (баллы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Преподаватель** Рязанова Н. Ю. |  |

Москва

2021 г.

# Листинг прерывания INT 8h

; Вызов подпрограммы sub\_2 (запрет прерываний)

020A:0746 E8 0070 call sub\_2 ; (07B9)

; Сохранение значений регистров ES, DS, AX, DX

020A:0749 06 push es

020A:074A 1E push ds

020A:074B 50 push ax

020A:074C 52 push dx

; Инициализация DS значением 0040h (адресом начала области данных BIOS)

020A:074D B8 0040 mov ax,40h

020A:0750 8E D8 mov ds,ax

; Инициализация ES значением 0 (адресом начала таблица векторов прерываний)

020A:0752 33 C0 xor ax,ax ; Zero register

020A:0754 8E C0 mov es,ax

; Инкремент младших 2 байтов счетчика суточного времени

020A:0756 FF 06 006C inc word ptr ds:[6Ch] ; (0040:006C=8E8Bh)

; Если ZF==0 (счетчик не переполнился), то переход на loc\_1

020A:075A 75 04 jnz loc\_1 ; Jump if not zero

; Если же ZF==1 (счетчик переполнился), значит прошел очередной час с момента

; запуска счетчика суточного времени.

; Инкремент часов 0040:006Eh (старших 2 байтов счетчика суточного времени)

020A:075C FF 06 006E inc word ptr ds:[6Eh] ; (0040:006E=14h)

020A:0760 loc\_1:

; Проверка, прошли ли сутки с момента запуска счетчика суточного времени

; Если нет, то переход на loc\_2

020A:0760 83 3E 006E 18 cmp word ptr ds:[6Eh],18h ; (0040:006E=14h)

020A:0765 75 15 jne loc\_2 ; Jump if not equal

020A:0767 81 3E 006C 00B0 cmp word ptr ds:[6Ch],0B0h ; (0040:006C=8E8Bh)

020A:076D 75 0D jne loc\_2 ; Jump if not equal

; обнуление счетчика суточного времени

020A:076F A3 006E mov word ptr ds:[6Eh],ax ; (0040:006E=14h)

020A:0772 A3 006C mov word ptr ds:[6Ch],ax ; (0040:006C=8E8Bh)

; занесение единицы в ячейку 0040:0070h

020A:0775 C6 06 0070 01 mov byte ptr ds:[70h],1 ; (0040:0070=0)

; загрузка 8 в AX

020A:077A 0C 08 or al,8

020A:077C loc\_2:

; Сохранение значения регистра AX

020A:077C 50 push ax

; Декремент времени, оставшегося до выключения моторчика дисковода

; (расположено в ячейке с адресом 0040:0040h)

020A:077D FE 0E 0040 dec byte ptr ds:[40h] ; (0040:0040=78h)

; Если ZF==1 (результат декрементирования не равен нулю), значит еще не прошло 2

; секунды после последнего обращения к НГМД. Переход на loc\_3

020A:0781 75 0B jnz loc\_3 ; Jump if not zero

; Если же ZF==0, значит после последнего обращения к НГМД прошло 2 секунды.

; Сброс соответствующих флагов моторчика дисковода (младшие 4 бита)

020A:0783 80 26 003F F0 and byte ptr ds:[3Fh],0F0h ; (0040:003F=0)

; Посылка в порт дисковода (3F2) команды отключения моторчика дисковода (0Ch)

020A:0788 B0 0C mov al,0Ch

020A:078A BA 03F2 mov dx,3F2h

020A:078D EE out dx,al ; port 3F2h, dsk0 contrl output

020A:078E loc\_3:

; Восстановление значения регистра AX

020A:078E 58 pop ax

; Проверка флага четноси PF

; (в области BIOS по адресу 0040:0314h находится копия флагов)

020A:078F F7 06 0314 0004 test word ptr ds:[314h],4 ; (0040:0314=3200h)

; Если он установлен, переход на loc\_4

020A:0795 75 0C jnz loc\_4 ; Jump if not zero

; Загрузка младшего байта FLAGS в регистр AH

020A:0797 9F lahf ; Load ah from flags

; Обмен AH (младший байт FLAGS) и AL (8) -> AX=[08][младший байт FLAGS]

020A:0798 86 E0 xchg ah,al

; Сохранение значения регистра AX

020A:079A 50 push ax

; Косвенный вызов прерывания 1Ch с помощью адреса в таблице векторов прерываний

020A:079B 26: FF 1E 0070 call dword ptr es:[70h] ; (0000:0070=6ADh)

; Переход на loc\_5

020A:07A0 EB 03 jmp short loc\_5 ; (07A5)

020A:07A2 90 nop

; Вызов прерывания 1CH

020A:07A3 loc\_4:

020A:07A3 CD 1C int 1Ch ; Timer break (call each 18.2ms)

; Вызов подпрограммы sub\_2 (запрет прерываний)

020A:07A5 loc\_5:

020A:07A5 E8 0011 call sub\_2 ; (07B9)

; Сброс контроллера прерываний

020A:07A8 B0 20 mov al,20h ; ' '

020A:07AA E6 20 out 20h,al ; port 20h, 8259-1 int command

; al = 20h, end of interrupt

; Восстановление значений регистров DX, AX, DS, ES

020A:07AC 5A pop dx

020A:07AD 58 pop ax

020A:07AE 1F pop ds

020A:07AF 07 pop es

; Переход в сторону выхода (020A:07B0 - 164h = 020A:064C)

020A:07B0 E9 FE99 jmp $-164h

;…

; Сохраненение значений регистров DS, AX

020A:064C 1E push ds

020A:064D 50 push ax

;…

; Восстановление значений регистров DS, AX

020A:06AA 58 pop ax

020A:06AB 1F pop ds

; Выход из прерывания

020A:06AC CF iret ; Interrupt return

# Листинг подпрограммы sub\_2

sub\_2 proc near

; Сохранение значений регистров DS, AX

020A:07B9 1E push ds

020A:07BA 50 push ax

; Инициализация DS значением 0040h (адресом начала области данных BIOS)

020A:07BB B8 0040 mov ax,40h

020A:07BE 8E D8 mov ds,ax

; Загрузка младшего байта FLAGS в регистр AH

020A:07C0 9F lahf ; Load ah from flags

; Проверка: поднят ли хотя бы один из флагов 10 или 13 в области BIOS по адресу

; 0040:0314h, где находится копия флагов?

020A:07C1 F7 06 0314 2400 test word ptr ds:[314h],2400h ; (0040:0314=3200h)

; Если поднят хотя бы один, то переход на loc\_22

020A:07C7 75 0C jnz loc\_22 ; Jump if not zero

; Если оба сброшены, то сброс IF (9 бит) командой and c префиксной командой lock.

; для неделимости and

020A:07C9 F0> 81 26 0314 FDFF lock and word ptr ds:[314h],0FDFFh ; (0040:0314=3200h)

020A:07D0 loc\_21:

; Восстановление значений флагов SF, ZF, AF, PF и CF регистра FLAGS из AH

020A:07D0 9E sahf ; Store ah into flags

; Восстановление значений регистров AX, DS

020A:07D1 58 pop ax

020A:07D2 1F pop ds

; Переход на loc\_23

020A:07D3 EB 03 jmp short loc\_23 ; (07D8)

020A:07D5 loc\_22:

; Сброс IF

020A:07D5 FA cli ; Disable interrupts

020A:07D6 EB F8 jmp short loc\_21 ; (07D0)

; Выход из подпрограммы

020A:07D8 loc\_23:

020A:07D8 C3 retn

sub\_2 endp

# Схема прерывания INT 8h




Рисунок 1 – Схема прерывания INT 8h (начало)




Рисунок 2 – Схема прерывания INT 8h (конец)

# Схема подпрограммы sub\_2




Рисунок 3 – Схема подпрограммы sub\_2